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	版本
	日期
	修改描述
	修改人

	V1.0
	2009.9.1
	第一個版本
	

	V1.1
	2009.12.28
	增加選播節目、設置變數值的協定
	

	V1.2
	2010.2.3
	增加網路資料包的說明
	

	V1.3
	2010.2.24
	說明取消選播預存節目
	

	V1.4
	2010-5-20
	增加設置變數值
	

	V1.5
	2010.6.22
	增加設置全域顯示區域
	

	V1.6
	2010.10.9
	增加碼錶計時設置
	

	V1.7

	2011.5.14
	增加節目範本方式的協定
	

	V1.8
	2012.6.1
	完善
	

	V1.9
	2012.8.4
	完善
	


1、 概述
通信的一般約定
為了加強資料的可靠性，擴充功能以便處理圖像等資料，採用資料包的方式在PC和控制卡之間進行通信。
一個通信過程是：
a).PC向控制卡發一個資料包；
b).控制卡收到資料包後，對資料包分析處理，並返回一個資料包給PC；
c).PC接收從控制卡返回的資料包，並對收到的資料包進行分析判斷是否成功。
串口設置
串列傳輸速率：用工具選定115200，57600，38400等。
格式串：“115200，8，N，1”其中115200根據所選定的串列傳輸速率改為相應的值。
包資料校驗和
通訊過程使用包資料校驗和來檢查資料傳送的正確性，計算資料校驗和時要注意：資料校驗和是對資料的每個位元組累加，使用16bit (2位元組)無符號數來表示，因此當資料校驗和超過0xFFFF時，校驗和只保留16bit的值。例如0xFFFA + 0x09 = 0x0003。
文字大小編碼
	編碼值
	文字大小（點）

	0
	8

	1
	12

	2
	16

	3
	24

	4
	32

	5
	40

	6
	48

	7
	56


文字類型編碼
	編碼值
	文字大小（點）

	0
	缺省字體

	1
	字體1

	2
	字體2

	3
	字體3

	4
	字體4

	5
	字體5

	6
	字體6

	7
	字體7


文字顏色編碼
1位元組文字顏色編碼
可表示8種顏色。紅綠藍顏色值各用1個位表示。
最低位代表紅色
次低位代表綠色
第三低位代表藍色
3位元組文字顏色編碼
可表示任意顏色。紅綠藍顏色值各用1個位元組表示。
圖片方式編碼
	編碼值
	圖片處理方式

	0
	居中

	1
	按比例縮放

	2
	拉伸

	3
	平鋪


顯示特效編碼
	編碼值
	顯示特效

	0
	立即顯示（無特效）

	1
	左開

	2
	右開

	3
	橫中開

	4
	豎中開

	5
	百葉（垂直）

	6
	左移

	7
	右移

	8
	上移

	9
	下移

	10
	向上滾動

	11
	向左滾動

	12
	向右滾動

	13
	閃爍

	14
	連續向左滾動

	15
	連續向右滾動

	16
	百葉（水準）

	17
	順時針展開

	18
	逆時針展開

	9
	風車

	20
	風車（逆時針）

	21
	矩形向外

	22
	矩形向內

	23
	四角向外

	24
	四角向內

	25
	圓形向外

	26
	圓形向內

	27
	左上角展開

	28
	右上角展開

	29
	左下角展開

	30
	右下角展開

	31
	斜角展開

	32
	反斜角展開

	33
	左上角進入

	34
	右上角進入

	35
	左下角進入

	36
	右下角進入

	37
	斜角進入

	38
	反斜角進入

	39
	水準斑馬線

	40
	垂直斑馬線

	41
	馬賽克（大）

	42
	馬賽克（小）

	43
	放射線（向上）

	44
	放射線（向下）

	45
	積聚

	46
	下落

	47
	合併（水準）

	48
	合併（垂直）

	49
	旋出

	50
	旋入

	51
	棋盤（水準）

	52
	棋盤（垂直）

	53
	連續向上滾動

	54
	連續向下滾動

	55
	保留

	56
	保留

	57
	逐步變大（上）

	58
	逐步變大（下）

	59
	保留

	60
	逐步變大（垂直）

	61
	閃動（水準）

	62
	閃動（垂直）

	63
	飄雪

	64
	向下滾動

	65
	左右滾動

	66
	上下展開

	67
	扇形展開

	68
	保留

	69
	斑馬條（水準）

	70
	斑馬條（垂直）

	
	


隨機方式以一個位元組表示時取值255 (0xff)；以雙位元組表示時，取值32768 (0x8000)。
時鐘格式和顯示內容
時鐘格式：
用一個位元組表示，按位元確定要顯示的格式：
bit 0: 時制(0: 12小時制；1: 24小時制)
bit 1: 年份位數(0: 4位；1: 2位)
bit 2: 分行(0: 單行；1: 多行)
bit 3~5: 保留(設置為0)
bit 6: 顯示時間刻度“時標、分標”
bit 7: 保留(設置為0)
時鐘顯示內容：
用一個位元組表示，按位元確定要顯示的內容：
bit 7: 指針
bit 6: 星期
bit 5: 秒
bit 4: 分
bit 3: 時
bit 2: 日
bit 1: 月
bit 0: 年
簡單圖片資料格式
資料構成：
	數據頭
	紅色數據(可選)
	綠色數據(可選)
	藍色數據(可選)


資料頭說明：
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	標識
	寬度
	高度
	屬性
	保留


說明：
	
數據名稱
	資料大小(位元組)
	說明

	標識
	2
	固定為“I1”。

	寬度
	2
	圖片的寬度。低位元組在前

	高度
	2
	圖片的高度。低位元組在前

	屬性
	1
	圖片的灰度以及顏色
Bit0: 是否存在紅色資料，為1時存在。
Bit1: 是否存在綠色資料，為1時存在。
Bit2: 是否存在藍色資料，為1時存在。
Bit3: 保留，設置為0
Bit4~7: 灰度級別，現支持0和7兩個值
   0: 2級灰度，每個點的資料用1bit表示
   7: 256級灰度，每個點的資料用8bit表示
圖像的每行資料總是按位元組對齊，對於2級灰度的圖片，行末不足8bit時，以0補足。

	保留
	1
	設置為0


資料說明：

資料分顏色按照紅綠藍的順序存放，若屬性中的某個顏色的標記位元為0，則該顏色的資料不存在。
對於某個顏色的資料，按照“從左到右，從上到下”的順序存放。先放第一行的資料，再放第二行的資料。
格式化文字資料格式
Rich3文本
每個字元用3位元組表示，每個位元組的具體含義如下：
	位元組序號
	位元組資料說明

	1
	表示顏色和字體大小：高4bits(1-7) 表示顏色(紅綠黃藍紫青白)，低4bits（=0表示8點文字；＝2表示16點文字；=3表示24點文字；=4表示32點文字；=5表示40點文字；=6表示48點文字；=7表示56點文字）。

	2
	文字編碼高位元組。對於單字節字元，該值為0。

	3
	文字編碼低位元組。對於單字節字元，該值為其ASCII碼。


2、資料包格式
2.1 RS232/RS485資料包格式：
2.1.1 RS232/RS485發送資料包
0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae
	數據
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	開始碼
	0xa5
	1
	表示一個包開始

	包類型
	0x68
	1
	識別本類型的包

	卡類型碼
	0x32
	1
	固定的類型碼

	卡ID
	0x01~0xFE
0XFF
	1
	控制卡ID，即屏號。有效值
1~254：指定卡ID
0XFF：表示群位址，無條件接收資料

	協議碼
	0X7B
	1
	協定類別的標識碼

	附加資訊/確認標記
	0 / 1
	1
	此位元組在發送包中含義是“附加資訊”， 是對資料包的加說明，現在只用到最低位：
bit 0: 是否要返回確認資訊，1 要，0 不要
bit1~bi7: 保留,設置為0

	包數據長度LL LH
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的長度數，表示後面“CC。。。。。。”內容部分的長度，低位元組在前

	包序號PO 
	0x00~0x255
	1
	當包序號等於最末包序號時，表明這是最後一個包。

	最末包序號TP
	0x00~0x255
	1
	總包數減去1。

	包數據
	CC 。。。。。。
	變長
	協定命令和資料

	資料校驗和SH SL
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的校驗和，低位元組在前。從“包類型”到“包資料”所有位元組相加的和。

	結束碼
	0xae
	1
	結束碼（包尾）


2.1.2 RS232/RS485返回資料包
0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae
	數據
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	開始碼
	0xa5
	1
	表示一個包開始

	包類型
	0xE8
	1
	識別本類型的包

	卡類型碼
	0x32
	1
	固定的類型碼

	卡ID
	0x01~0xFE
0XFF
	1
	控制卡ID，即屏號。有效值
1~254：指定卡ID
0XFF：表示群位址，無條件接收資料

	協議碼
	0X7B
	1
	

	返回值
	RR
	1
	RR=0x00：表示成功；
RR=0x01~0xFF：表示失敗的錯誤代碼。
  （0x01: 校驗和錯誤）
  （0x02: 包順序錯）
  （其它: 待定）
另外，在一定的時間內沒有收到返回的資料包，也表示通信失敗。

	包數據長度LL LH
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的長度數，表示後面“CC。。。。。。”內容部分的長度，低位元組在前

	包序號PO 
	0x00~0x255
	1
	當包序號等於最末包序號時，表明這是最後一個包。

	最末包序號TP
	0x00~0x255
	1
	總包數減去1。

	包數據
	CC 。。。。。。
	變長
	協定命令和資料

	資料校驗和SH SL
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的校驗和，低位元組在前。從“包類型”到“包資料”所有位元組相加的和。

	結束碼
	0xae
	1
	結束碼（包尾）


返回包的“包序號”，“最末包序號”都是以返回資料包的數量重新計算。
2.1.3 RS232/RS485轉碼說明：
以下的過程是收發底層函數完成的，如果自行編寫PC端的收發程式，應按下面描述的約定實行。資料包計算校驗和時，以未進行轉碼前的資料（1個位元組）為准。
發送：
在包頭和包尾之間若有字元0xa5、0xae、0xaa，則需要按下表轉換為對應的2個字元：
0xa5 ( 0xaa 0x05。目的是避免與起始符0xa5相同
0xae ( 0xaa 0x0e。目的是避免與結束符0xae相同。
0xaa ( 0xaa 0x0a。目的是避免與轉義符0xaa相同。
接收：
接收到符號0xa5，表示一個包的開始
接收到符號0xae，表示一個包的結束
在0xa5，0xae之間接收的資料，當接收到0xaa時，需要與其後的一個位元組合成還原為轉義前的字元。具體為：
0xaa 0x05 ( 0xa5
0xaa 0x0e ( 0xae
0xaa 0x0a ( 0xaa
2.2 網路資料包格式
2.2.1網路發送資料包格式
	數據
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	ID Code
	0x00000000 ~ 0xffffffff
	4
	控制卡的識別碼，高位元組在前。
需要與設置到卡上的值相同。

	網路資料長度
	0x0000 ~ 0xffff
	2
	從”包類型”開始，到“資料校驗和”的資料位元組數,低位元組在前

	保留
	0x0000
	2
	保留備用。填0

	包類型
	0x68
	1
	識別本類型的包

	卡類型碼
	0x32
	1
	固定的類型碼

	卡ID
	0x01~0xFE
0XFF
	1
	控制卡ID，即屏號。有效值
1~254：指定卡ID
0XFF：表示群位址，無條件接收資料

	協議碼
	0X7B
	1
	協定類別的標識碼

	附加資訊/確認標記
	0 / 1 
	1
	此位元組在發送包中含義是“附加資訊”， 是對資料包的加說明，現在只用到最低位：
bit 0: 是否要返回確認資訊，1 要，0 不要
bit1~bi7: 保留,設置為0

	包數據長度LL LH
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的長度數，表示後面“CC。。。。。。”內容部分的長度，低位元組在前

	包序號PO 
	0x00~0x255
	1
	當包序號等於最末包序號時，表明這是最後一個包。

	最末包序號TP
	0x00~0x255
	1
	總包數減去1。

	包數據
	CC 。。。。。。
	變長
	協定命令和資料

	資料校驗和SH SL
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的校驗和，低位元組在前。從“包類型”到“包資料”所有11位元組相加的和。


網路資料包內的資料不需要做轉碼處理。
2.2.2網路返回資料包格式
	數據
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	ID Code
	0x00000000 ~ 0xffffffff
	4
	控制卡的識別碼，高位元組在前。
需要與設置到卡上的值相同。

	網路資料長度
	0x0000 ~ 0xffff
	2
	從”包類型”開始，到“資料校驗和”的資料位元組數。

	保留
	0x0000
	2
	保留備用。填0

	包類型
	0xE8
	1
	識別本類型的包

	卡類型碼
	0x32
	1
	固定的類型碼

	卡ID
	0x01~0xFE
0XFF
	1
	控制卡ID，即屏號。有效值
1~254：指定卡ID
0XFF：表示群位址，無條件接收資料

	協議碼
	0X7B
	1
	

	返回值
	RR
	1
	RR=0x00：表示成功；
RR=0x01~0xFF：表示失敗的錯誤代碼。
  （0x01: 校驗和錯誤）
  （0x02: 包順序錯）
  （其它: 待定）
另外，在一定的時間內沒有收到返回的資料包，也表示通信失敗。

	包數據長度LL LH
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的長度數，表示後面“CC。。。。。。”內容部分的長度，低位元組在前

	包序號PO 
	0x00~0x255
	1
	當包序號等於最末包序號時，表明這是最後一個包。

	最末包序號TP
	0x00~0x255
	1
	總包數減去1。

	包數據
	CC 。。。。。。
	變長
	協定命令和資料

	資料校驗和SH SL
	0x0000~0xffff
	2
	二位元組的校驗和，低位元組在前。從“包類型”到“包資料”所有位元組相加的和。


返回包的“包序號”，“最末包序號”都是以返回資料包的數量重新計算。
網路資料包內的資料不需要做轉碼處理。
2.3指令子碼和資料：CC。。。。。。
CC：一個位元組的指令子碼，指明資料的含義。
。。。。。。：資料內容，對不同的指令子碼，有不同的內容。
若資料需要分為多個包，指令子碼只在第一個資料包出現，其它資料包只是包含資料內容。
2.2.1指令子碼清單
一般協定指令
	指令子碼(CC)
	含義

	0x01
	劃分顯示視窗(區域)

	0x02
	發送文本資料到指定視窗

	0x03
	發送圖像資料到指定視窗

	0x04
	發送靜止文本資料到指定視窗

	0x05
	發送時鐘資料到指定視窗

	0x06
	退出顯示，回到播放內部節目

	0x07
	保存/清除資料

	0x08
	選播預存節目（單字節）

	0x09
	選播預存節目（雙位元組）

	0x0a
	設置變數值

	0x0b
	選播單個預存節目，並設置變數值

	0x0c
	設置全域顯示區域

	0x0d
	推移及設置變數

	0x0e
	碼錶計時設置

	0x0f
	設置全域顯示區域及變數值

	0x11
	發送全屏顯示的即時資訊

	0x12
	發送純文字資料到指定視窗

	0x18
	節目導航（上一個、下一個）

	0x1a
	查詢變數值

	0x60
	多協定資料發送



節目模相關協定指令
	指令子碼(CC)
	含義

	0x81
	設置節目範本

	0x82
	進入或退出節目範本方式

	0x83
	查詢節目範本方式狀態參數

	0x84
	刪除節目

	0x85
	發送文本到指定節目的指定視窗

	0x86
	發送圖片到指定節目的指定視窗

	0x87
	在指定節目的指定視窗顯示時鐘/溫度

	0x88
	發送獨立節目

	0x89
	

	0x8a
	設置節目屬性

	0x8b
	設置播放計畫

	0x8c
	刪除播放計畫

	0x8d
	查詢播放計畫

	
	


2.2.2指令子碼和資料的具體定義：
劃分顯示視窗：CC=0x01: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x01
	1
	說明本指令是劃分顯示視窗(區域)

	窗口數量
	0x01~0x08
	1
	要劃分的窗口數量，有效值1~8。

	窗口1的X座標XH XL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的x座標，高位在前

	窗口1的Y座標YH YL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的y座標，高位在前

	窗口1的寬度WH WL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的寬度，高位在前

	窗口1的高度HH HL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的高度，高位在前

	……
	
	
	

	窗口N的X座標XH XL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的x座標，高位在前

	窗口N的Y縱坐標YH YL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的y座標，高位在前

	窗口N的寬度WH WL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的寬度，高位在前

	窗口N的高度HH HL
	0x0000~0xffff
	2
	視窗的高度，高位在前

	附加資訊
	
	變長
	指定視窗背景色等其它資訊。
附加資訊的一般格式：
“0xF5+0x5F+資訊值長度+資訊碼+資訊值(可以有多個)”，其中”資訊值長度”和”資訊碼”都是一個位元組。”資訊值長度”若干個4位元組的資訊值的位元組總數。


*根據以上定義，每個視窗需要8位元組表示其位置和大小，則劃分為N個視窗時，不包括附加資訊時資料總共是2+8*N位元組。
附件資訊表
	信息碼
	含義
	資訊值說明

	0x81
	窗口背景色
	資訊碼後跟著是“資訊值長度/4”個資訊值，每個資訊值4位元組，第1位元組表示接著的背景色要設置到哪些視窗，後面3位元組按順序分別表示背景色的RGB值。第1位元組根據取值範圍表示以下含義：
  等於0xff: 表示設置到全部視窗
  小於0x80: bit0表示視窗1，...，bit6表示視窗7
  0x81~0x8F: bit0表示視窗4，...，bit3表示視窗8
  0x91~0x9F: bit0表示視窗9，...，bit3表示視窗12
  0xA1~0xAF: bit0表示視窗13，...，bit3表示視窗16
  0xB1~0xBF: bit0表示視窗17，...，bit3表示視窗20
  0xC1~0xCF: bit0表示視窗21，...，bit3表示視窗24
  0xD1~0xDF: bit0表示視窗25，...，bit3表示視窗28
  0xE1~0xEF: bit0表示視窗29，...，bit3表示視窗32

	
	
	


A5 68 32 02 7B 01 1A 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 32 00 32 00 32 00 00 00 32 00 32 00 64 00 00 00 32 00 32 F8 02 AE
分3視窗，每個視窗50點寬，50點高。原點為左上角，總寬256點。
A5 68 32 02 7B 01 22 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 F8 02 AE
A5 68 32 02 7B 01 2a 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 08 00 20 00 08 00 08 00 08 00 28 00 08 00 08 00 08 00 30 00 08 00 08 00 08 00 38 00 08 00 08 00 08 F8 02 AE
分32個窗口，每個8*8
01 20 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 08 00 20 00 08 00 08 00 08 00 28 00 08 00 08 00 08 00 30 00 08 00 08 00 08 00 38 00 08 00 08 00 08 00 00 00 10 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 10 00 10 00 08 00 08 00 18 00 10 00 08 00 08 00 20 00 10 00 08 00 08 00 28 00 10 00 08 00 08 00 30 00 10 00 08 00 08 00 38 00 10 00 08 00 08 00 00 00 18 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 10 00 18 00 08 00 08 00 18 00 18 00 08 00 08 00 20 00 18 00 08 00 08 00 28 00 18 00 08 00 08 00 30 00 18 00 08 00 08 00 38 00 18 00 08 00 08
分32個窗口，每個16*16
01 20 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 20 00 00 00 10 00 10 00 30 00 00 00 10 00 10 00 40 00 00 00 10 00 10 00 50 00 00 00 10 00 10 00 60 00 00 00 10 00 10 00 70 00 00 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 10 00 40 00 10 00 10 00 10 00 50 00 10 00 10 00 10 00 60 00 10 00 10 00 10 00 70 00 10 00 10 00 10 00 00 00 20 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 00 10 00 30 00 20 00 10 00 10 00 40 00 20 00 10 00 10 00 50 00 20 00 10 00 10 00 60 00 20 00 10 00 10 00 70 00 20 00 10 00 10 00 00 00 30 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 20 00 30 00 10 00 10 00 30 00 30 00 10 00 10 00 40 00 30 00 10 00 10 00 50 00 30 00 10 00 10 00 60 00 30 00 10 00 10 00 70 00 30 00 10 00 10
A5 68 32 01 7B 01 02 01 00 00   01 20 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 20 00 00 00 10 00 10 00 30 00 00 00 10 00 10 00 40 00 00 00 10 00 10 00 50 00 00 00 10 00 10 00 60 00 00 00 10 00 10 00 70 00 00 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 10 00 40 00 10 00 10 00 10 00 50 00 10 00 10 00 10 00 60 00 10 00 10 00 10 00 70 00 10 00 10 00 10 00 00 00 20 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 00 10 00 30 00 20 00 10 00 10 00 40 00 20 00 10 00 10 00 50 00 20 00 10 00 10 00 60 00 20 00 10 00 10 00 70 00 20 00 10 00 10 00 00 00 30 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 20 00 30 00 10 00 10 00 30 00 30 00 10 00 10 00 00 00 40 00 80 00 10 00 00 00 50 00 80 00 10 00 00 00 60 00 80 00 10 00 00 00 70 00 80 00 10    3B 10 AE
發送文本資料到指定視窗：CC=0x02: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x02
	1
	說明本資料包是文本資料

	窗口號
	0x00~0x07
	1
	視窗的順序號，有效值0~7。

	方式
	1
	1
	含義參見“顯示特效編碼” 

	對齊方式
	
	1
	Bit0~1: 水準對齊（0:左對齊，1:水準居中，2:右對齊）
Bit2~3: 垂直對齊（0:上對齊，1: 垂直居中，2: 下對齊）
Bit4~6: 行間距（0～15）
Bit7: 保留

	速度
	0～99
	1
	數值越小，速度越快

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。單位是秒。

	字串
	
	變長
	每3個位元組表示一個字元。具體見格式化文字數據的Rich3文本的說明。結尾以3個位元組的0結束。


顏色：32，為黃色16點高
顏色：00 00，速度
顏色：02，為窗口號
顏色：01，居中
顏色：02，ID
顏色：10 00，包長
A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 00 00 01 00 00 00 32 00 31 32 00 32 32 00 33  57 02 AE
在第1窗口寫黃色16點高居中的“123”
A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 01 00 01 00 00 00 32 00 34 32 00 35 32 00 36  61 02 AE
在第2窗口寫黃色16點高居中的“345”
A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 02 00 01 00 00 00 32 00 37 32 00 38 32 00 39  6B 02 AE
在第3窗口寫黃色16點高居中的“789”
A5 68 32 01 7B 01 0a 00 00 00  02 00 00 01 00 00 00 32 00 32  88 01 AE
A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 a4 a4 32 b0 ea 6d 04 AE
繁體字庫時：中國
A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 A5   c0 32 Bf cb 7a 04 AE
A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 Aa 05 c0 32 Bf cb 7a 04 AE
繁體字庫時：母親，a5要轉換成aa 05.
第13視窗發送資料
a5 68 32 01 7b 01 16 00 00 00 02 0d 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 34 00 00 00 51 02 ae
加背景色
XX 00 11  <bkcolor=#f00fff>
XX is 00~3F
A5 68 32 01 7B 01 19 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 0D 12 00 0A 00 00 00 3C 02 AE
A5 68 32 01 7B 01 1C 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 33 00 11 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 0D 12 00 0A 00 00 00 83 02 AE
對齊
[image: image1.png]0
1
2
3
a
5
3
7
8
9

Horizontal and vertical
is leftand top

i center and top

is right and top

NC

is left and center

i center and center
is right and center
NC

is left and bottom

i center and bottom

10 is right and bottorn




字體選擇
Example: Standard Write “123”
A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 00 00 00 FB 01 AE
Number "2" with font 2
Number "3" with font 3
A5 68 32 01 7B 01 19 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 10 00 1C 12 00 32 20 00 1C 12 00 33 00 00 00 69 02 AE
In the text before the increase "XX 00 1C", it can modify this text font
“00 00 1C” This is the default font, you can’t increase
“10 00 1C” font style 1
“20 00 1C” font style 2
“30 00 1C” font style 3
“40 00 1C” font style 4
“50 00 1C” font style 5
“60 00 1C” font style 6
“70 00 1C” font style 7
[image: image2.jpg]Bif®: 32, yellow/Horizontal center/16-point text

BB 00 00, Speed

Bifs: 02, Window No

Bifa: 01, Alignment

Big: 01, D

Bt 1000, Packed datalength  LLLH

A56832017B 011000000002 0000 0100 4000 3200 3132 0032 120033 5602 AE

1% 1 BOSHE 16 SEEDH <1237
LED display show “123" at window 1(yellow/Horizontal center/16-point text).

A568.32017B 01 1000000002 0100 0100 40 00 32 00 3432 0035 3200 36 6002 AE.
T8 2 BOSHE 16 SEEDH «3457
LED display show “436” at window 2(yellow/Horizontal center/16-point text).

A5683201 7801 10000000...02 0200 0100 40 00 32003732 0038 320039 64 02AF
1% 3 BOSHE 16 SEEDH <7897
LED display show “7897 at window 3(yellow/Horizontal center/16-point text).




發送圖像資料到指定視窗：CC=0x03: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x03
	1
	說明本資料包是圖像資料

	窗口號
	0x00~0x07
	1
	視窗的順序號，有效值0~7。

	展現方式
	0x00
	1
	0x00: 立即顯示

	速度
	1
	1
	數值越小，速度越快。立即顯示時此值無效。

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位在前。單位是秒。

	圖像資料格式
	0x01
	1
	0x01: gif格式的圖片檔
0x02: gif圖片檔引用。
0x03: 圖像包圖片引用。
0x04: 簡單圖片格式。

	圖像顯示X位置
	0x0000~0xffff
	2
	開始顯示位置的X座標。相對窗口左上角。

	圖像顯示Y位置
	0x0000~0xffff
	2
	開始顯示位置的Y座標。相對窗口左上角。

	圖像資料
	
	變長
	根據“圖像資料格式”的定義，確定資料的含義。
圖像資料格式為0x01：gif影像檔的實際資料，裡面包含圖像的寬度、高度等資訊；
圖像資料格式為0x02：在控制卡上預存的gif影像檔的檔案名。
圖像資料格式為0x03：控制卡上預存的圖像包檔案名 以及圖片序號。中間以空格分隔。例如”images.rpk 1”
圖像資料格式為0x04：簡單圖片資料，格式見說明。


A5 68 32 01 7B 01 11 00 00 00 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00      31 2e 67 69 66 00 c2 02 AE
調用存在控制卡內 的1.gif 圖片
A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 73 3A 31 2E 67 69 66 00 71 03 AE
調用存在控制卡系統內 的1.gif 圖片
03 00 00 01 00 64 04 00 00 00 00 49 31 10 00 08 00 01 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
發送 簡單圖片格式
發送靜止文字：CC=0x04: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x04
	1
	說明本資料包是靜止文字

	窗口號
	0x00~0x07
	1
	視窗的順序號，有效值0~7。

	資料類型
	1
	1
	0x01: 簡單文本資料

	水準對齊方式
	
	1
	Bit0~1: 水準對齊（0:左對齊，1:水準居中，2:右對齊）
Bit2~3: 垂直對齊（0:上對齊，1: 垂直居中，2: 下對齊）
Bit4~7: 行間距

	顯示區域X
	0x0000~0xffff
	2
	顯示區域左上角的X座標。相對窗口左上角

	顯示區域Y
	0x0000~0xffff
	2
	顯示區域左上角的Y座標。相對窗口左上角

	顯示區域寬度
	0x0000~0xffff
	2
	顯示區域的寬度。高位元組在前

	顯示區域高度
	0x0000~0xffff
	2
	顯示區域的高度。高位元組在前

	字體
	
	1
	Bit0~3: 文字大小
Bit4~6: 字體
Bit7: 保留

	文字顏色R
	0~255
	1
	顏色的紅色分量

	文字顏色G
	0~255
	1
	顏色的綠色分量

	文字顏色B
	0~255
	1
	顏色的藍色分量

	文字串
	
	變長
	以0x00結束的文字串


發送時鐘：CC=0x05: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x05
	1
	說明本資料包是時鐘

	窗口號
	0x00~0x07
	1
	視窗的順序號，有效值0~7。

	停留時間
	
	2
	高位元組在前。單位是秒。

	曆法
	
	1
	0: 西曆時間日期
1: 農曆時間日期
2: 農曆節氣
3: 農曆時間日期+節氣

	格式
	
	1
	bit 0: 時制(0: 12小時制；1: 24小時制)
bit 1: 年份位數(0: 4位；1: 2位)
bit 2: 分行(0: 單行；1: 多行)
bit 3~7: 保留(設置為0)

	內容
	
	1
	按位元確定要顯示的內容。
bit 7: 指針
bit 6: 星期
bit 5: 秒
bit 4: 分
bit 3: 時
bit 2: 日
bit 1: 月
bit 0: 年

	字體
	
	1
	Bit0~3: 文字大小

	文字顏色R
	0~255
	1
	顏色的紅色分量

	文字顏色G
	0~255
	1
	顏色的綠色分量

	文字顏色B
	0~255
	1
	顏色的藍色分量

	文字串
	
	變長
	以0x00結束的文字串


A5 68 32 01 7B 01 0e 00 00 00 05 00 0a 00 00 03 3F 03 ff ff ff 00 00 00 76 04 ae
單行時間顯示
退出顯示，回到播放內部節目：CC=0x06: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x06
	1
	播放卡上存儲的節目


保存/清除資料：CC=0x07: 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x07
	1
	說明本資料包是請求控制卡保存各視窗的資料

	保存/清除
	0x00/0x01
	1
	0x00: 保存資料到flash。
0x01: 清除flash保存的資料。

	保留
	0x00
	2
	保留以備以後擴展


A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 07 00 00 00 22 01 ae
選播預存節目（單字節）：CC=0x08
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x08
	1
	說明本資料包是選播預存節目的數據（單字節）

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存選播資訊到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1~7: 保留，設置為0

	節目數量
	1~255或0
	1
	要選播的節目數量
節目數量為0表示退出選播狀態

	節目號表
	1~255
	變長
	要選播的節目號列表。每個節目號1個位元組
超出預存節目數量的節目號被忽略


選播1號屏第5號節目
A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 00 01 05 29 01 AE 
選播1號屏第21號節目
A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 00 01 15 39 01 AE 
選播1號屏第22號和第5號節目(先播5後播21)
A5 68 32 01 7B 01 05 00 00 00 08 00 02 16 05 41 01 AE
選播1號屏第22號和第5號、第16號節目(按從小到大的順序播放，不是按設定順序)
A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 08 00 03 16 05 10 53 01 AE
選播1號屏第22號和第5號、第16號、第31號節目(按從小到大的順序播放，不是按設定順序)
A5 68 32 01 7B 01 07 00 00 00 08 00 04 16 05 10 1f 74 01 AE
A5 68 32 01 7B 01 07 00 00 00 08 01 04 16 05 10 1f 75 01 AE(寫進FLASH)
A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 01 01 00 25 01 AE退出FLASH(需重啟)
A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 01 00 00 24 01 AE退出FLASH(無需重啟)
選播預存節目（雙位元組）：CC=0x09
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x09
	1
	說明本資料包是選播預存節目的資料（雙位元組）

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存選播資訊到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1~7: 保留，設置為0

	節目數量
	1~512或0
	2
	要選播的節目數量,最多可選播512個節目。高位元組在前
節目數量為0表示退出選播狀態

	節目號表
	1~65535
	變長
	要選播的節目號列表。每個節目號2個位元組，高位元組在前
超出預存節目數量的節目號被忽略


A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 09 00 00 01 00 01 28 01 AE
A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 09 00 00 01 00 07 2e 01 AE
設置變數值：CC=0x0a
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0a
	1
	說明本資料包是設置變數值的資料

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存所有變數值到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1: 是否先清除原來的所有變數值
     0不清除，1清除。
Bit2~7: 保留，設置為0

	數量及跨區允許
	1~100
	1
	Bit0~6：要設置值的變數數量
Bit7：是否允許跨變數區設置。0不允許；1允許
每個變數號對應一個變數區，每個變數區的大小是32位元組，可將多個連續的變數區連在一起作為一個變數使用，被佔用了變數區的變數號不能再使用。
不允許跨變數區時，超過32位元組的資料被丟棄；允許跨變數區時，根據資料長度計算需要使用的變數區數量

	變數資料長度表
	n（0～255）
	變長
	按順序指定每個變數資料的位元組。變數號及資料一起的長度是(1+n)位元組。

	變數號及資料
	
	變長
	第一位元組是變數號，後面接著是指定長度的變數資料


注意：
變數號有效值是1～100。每個變數號對應的變數區可存放32位元組資料，連續的多個變數區可合起來供一個變數使用，被佔用了變數區的變數號不能再使用。
不更新變數值，只想執行保存變數值到FLASH記憶體動作時可設置“數量”的值為0，設置“選項”為保存。
選播單個節目及設置變數值：CC=0x0b
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0b
	1
	說明本資料包是選播單個節目及設置變數值的資料

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存節目號到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1: 是否保存全部變數值到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit2: 是否保存先清除原來的所有變數值
     0不清除，1清除。
Bit3~7: 保留，設置為0

	節目號
	1~65535
	變長
	要選播的節目號列表。每個節目號2個位元組，高位元組在前
超出預存節目數量的節目號被忽略

	數量及跨區允許
	1~100
	1
	Bit0~6：要設置值的變數數量
Bit7：是否允許跨變數區設置。0不允許；1允許
每個變數號對應一個變數區，每個變數區的大小是32位元組，可將多個連續的變數區連在一起作為一個變數使用，被佔用了變數區的變數號不能再使用。
不允許跨變數區時，超過32位元組的資料被丟棄；允許跨變數區時，根據資料長度計算需要使用的變數區數量

	變數資料長度表
	n（0～255）
	變長
	按書序指定每個變數資料的位元組。變數號及資料一起的長度是(1+n)位元組。

	變數號及資料
	
	變長
	第一位元組是變數號，後面接著是指定長度的變數資料


注意：
變數號有效值是1～100。每個變數號對應的變數區可存放32位元組資料，連續的多個變數區可合起來供一個變數使用，被佔用了變數區的變數號不能再使用。
不更新變數值，只想執行保存變數值到FLASH動作時可設置“數量”的值為0，設置“選項”為保存。
設置全域顯示區域：CC=0x0c
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0c
	1
	說明本資料包是設置全域顯示區域的資料

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存設置到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1~7: 保留，設置為0

	區域數量
	0~8
	1
	要設置的全域顯示區域數量
區域數量為0取消所有區域

	同步
	
	1
	Bit0: 同步顯示。0不同步，1同步。
Bit1~7: 保留

	保留
	
	1
	填0

	區域定義
	
	區域數量*16
	全域顯示區域的具體定義


所有“保留”值需填0
區域定義：（每項16位元組）
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	0x00
	類型
	保留
	x
	y
	cx
	cy
	屬性


說明：
	
數據名稱
	資料大小(位元組)
	說明

	類型
	1
	1：顯示變數指定的文本
2：顯示變數指定的gif檔
6：顯示其它區域的提示文字
7：顯示計時值
其他：保留

	x
	2
	區域起點X。高位元組在前

	y
	2
	區域起點Y。高位元組在前

	cx
	2
	區域寬度。高位元組在前

	cy
	2
	區域高度。高位元組在前

	屬性
	6
	不同類型的全域區域， 屬性值有不同的定義


“類型=1”(顯示變數指定的文本)的屬性值定義
	資料位置
	屬性項
	長度
	說明

	A
	起始變數號
	1
	起始變數號，有效值1～100

	B
	結束變數號
	1
	結束變數號，有效值1～100

	C~D
	停留時間
	2
	每個有效變數的內容顯示時停留的時間，單位為秒。高位元組在前

	E
	顏色及字體
	1
	Bit0~2: 文字大小，參考“文字大小編碼”
Bit4~7: 文字顏色，參考“文字顏色編碼”

	F
	對齊方式
	1
	


推移及設置變數值：CC=0x0d
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0d
	1
	說明本資料包是推移和設置變數值的資料

	選項
	
	1
	Bit0: 是否保存所有變數值到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1: 方向。0往後推移,1往前推移
Bit 2~3: 保留，設置為0
Bit4~7: 推移量。+1為推移的偏移量

	變數區數量
	
	1
	Bit0~6: 要推移的變數數量區數量1~100
Bit7: 保留, 填0

	變數資料長度
	
	1
	指定變數資料的位元組。變數號及資料一起的長度是(1+n)位元組。

	變數號及資料
	
	變長
	第一位元組是變數號，後面接著是指定長度的變數資料


碼錶計時設置：CC=0x0e
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0e
	1
	說明本資料包是碼錶計時設置的資料

	計時器選擇
	
	1
	按位元標識要設置的計時器。位值為1有效
Bit0: 計時器1。
Bit1: 計時器2。
Bit3: 計時器3。
Bit4: 計時器4。
Bit5: 計時器5。
Bit6: 計時器6。
Bit7: 計時器7。

	動作
	
	1
	1：初始化計時器
2：復位計時器
3：啟動計時器
4：暫停計時器
其它：保留

	屬性
	
	1
	根據動作的不同，含義不同。見下表

	值
	
	4
	根據動作的不同，含義不同。見下表


各種動作的說明以及對應的“屬性”和“值”
	動作
	動作說明
	屬性
	值

	初始化計時器
	初始化計時器
	Bit0: 0 正計時，1倒計時
Bit1: 0 暫停，1 立即啟動
Bit2~3: 保留
Bit4~7: 計時步長
	高位元組在前。
倒計時的初始值，單位是毫秒
正計時此值保留，填0。

	復位計時器
	復位計時器
	Bit0: 0 用原值，1 用新值
Bit1: 0 暫停，1 立即啟動
Bit2~3: 保留
	高位元組在前。
倒計時屬性設定用新值時為新的初始值，單位是毫秒，屬性設定用原值時忽略此值。
正計時此值保留，填0。

	啟動計時器
	計時器開始計時
	保留，填0
	保留，填0

	暫停計時器
	計時器開始計時
	保留，填0
	保留，填0

	
	
	
	


設置全域顯示區域及變數值：CC=0x0f
通過單一指令，設置指定的全域顯示區域以及若干個變數值。
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x0f
	1
	說明本資料包是設置全域顯示區域及變數值的資料

	有效控制
	
	2
	播放次數。高位元組在前。
該值為0表示一直有效。
Bit15: 保留，填0
Bit0~14: 顯示次數

	保留
	
	2
	保留備用。填0

	區域選項
	
	1
	Bit0: 是否保存設置到FLASH
     0不保存，1保存。
Bit1~3: 保留. 填0
Bit4: 是否清除其它已定義的全域區域
Bit5 ~7: 保留. 填0

	區域數量
	1～8
	1
	要設置的全域區域數量

	區域編號
	1～8
	1x區域數量
	Bit0~3:指定的全域區域編號。有效值為1~8。若當前的編號已被使用，則覆蓋原來的區域資訊。
Bit 4~7: 保留

	區域定義
	
	16x區域數量
	全域顯示區域的具體定義。具體定義參見CC=0x0c(設置全域顯示區域)的說明。

	變數選項
	
	1
	同“設置變數”命令的定義

	變數數量及跨區允許
	
	1
	同“設置變數”命令的定義

	變數資料長度表
	n（0～255）
	變長
	按書序指定每個變數資料的位元組。變數號及資料一起的長度是(1+n)位元組。

	變數號及資料
	
	變長
	第一位元組是變數號，後面接著是指定長度的變數資料


注意：使用本指令之後，全域區域自動變為同步顯示
發送全屏顯示的即時資訊：CC=0x11 

	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x11
	1
	說明本資料包是全屏即時資訊資料

	播放次數
	0~255
	1
	0~255。數值0表示一直播放，直到有新的指令。

	方式
	1
	1
	含義參見“顯示特效編碼” 

	對齊方式
	0～2
	1
	Bit0~1: 水準對齊（0:左對齊，1:水準居中，2:右對齊）
Bit2~3: 垂直對齊（0:上對齊，1: 垂直居中，2: 下對齊）
Bit4~7: 行間距（0～15）

	速度
	1～100
	1
	數值越小，速度越快

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。單位是秒。顯示每頁之間的停留時間。對滾動方式無效。

	字體
	
	1
	Bit0~3: 文字大小，見“文字大小編碼”
Bit4~6: 字體類型，見“文字類型編碼”
Bit7：保留

	文字顏色R
	0~255
	1
	顏色的紅色分量

	文字顏色G
	0~255
	1
	顏色的綠色分量

	文字顏色B
	0~255
	1
	顏色的藍色分量

	字串
	
	變長
	以0結束的文字串。


例1：A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 11 02 0b 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 6e 03 AE
例2：A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 11 03 0b 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 a7 04 AE
發送純文字資料到指定視窗：CC=0x12
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x12
	1
	說明本資料包是文本資料

	窗口號
	0x00~0x07
	1
	視窗的順序號，有效值0~7。

	方式
	1
	1
	含義參見“顯示特效編碼” 

	對齊方式
	0～2
	1
	Bit0~1: 水準對齊（0:左對齊，1:水準居中，2:右對齊）
Bit2~3: 垂直對齊（0:上對齊，1: 垂直居中，2: 下對齊）
Bit4~7: 行間距（0～15）

	速度
	1～100
	1
	數值越小，速度越快

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。單位是秒。

	字體
	
	1
	Bit0~3: 文字大小，見“文字大小編碼”
Bit4~6: 字體類型，見“文字類型編碼”
Bit7：保留

	文字顏色R
	0~255
	1
	顏色的紅色分量

	文字顏色G
	0~255
	1
	顏色的綠色分量

	文字顏色B
	0~255
	1
	顏色的藍色分量

	字串
	
	變長
	以0結束的文字串。


例1：A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 12 00 00 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 62 03 AE
例2：A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 12 00 00 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 9a 04 AE
節目導航：CC=0x18
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x18
	1
	說明本資料包是節目導航的資料

	選項
	0x00
	1
	設置為0

	導航命令
	
	1
	1：到第1個節目
2：到下一個節目
3：到上一個節目
4：到最後一個節目
5：選擇節目的播放項
其它：未定義

	附加數據
	
	變長
	導航命令1~4：無附加數據
導航命令5：
    Byte 0：資料項目數
    Byte 1：第1項資料的節目號(0開始)
    Byte 2：第1項資料的播放項號(0開始)
    Byte 3：第2項資料的節目號(0開始)
    Byte 4：第項資料的播放項號(0開始)
    ……


查詢變數值：CC=0x1a
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x1a
	1
	說明本資料包是查詢變數值的資料

	保留
	0x00
	1
	保留，設置為0

	數量及提示
	1~100
	1
	Bit0~6：返回的變數數量
Bit7：是否有資料未返回，0否，1是。

	變數號清單
	n
	變長
	要查詢變數的變數號，每個變數號1個位元組


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x1a
	1
	說明本資料包是查詢變數值的資料

	選項
	0x00
	1
	保留備用

	數量
	1~100
	1
	Bit0~6：返回的變數數量的變數數量
Bit7：保留

	變數資料長度表
	n（0～255）
	變長
	按順序指定每個變數資料的位元組。變數號及資料一起的長度是(1+n)位元組。

	變數號及資料
	
	變長
	第一位元組是變數號，後面接著是指定長度的變數資料


注意：
查詢變數值的協定只返回一個資料包，若一次查詢多個變數導致需要返回的資料太長，控制卡可能只返回一部分變數的資料，此時通過“數量及提示”位元組的最高位元標識。
發送多協定資料：CC=0x60
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x60
	1
	說明本資料包是多協定資料

	保留
	0x00
	1
	保留備用，填0

	資料項目數量
	
	2
	協議資料項目的數量。高位元組在前。

	資料項目
	
	變長
	一個或多個協議資料項目，每個資料項目包括“項標識”、“項長度”、“項內容”3部分：
項標識：2位元組，固定為”pI”
項長度：該資料項目的位元組數。2位元組，高位元組在前。
項內容：同“指令碼數和資料的具體定義”


2.2.3節目範本相關的指令子碼和資料的具體定義：
節目範本相關的協定是一套相對獨立的協定，本類協定的基本概念如下： 

“節目”是可以在一定時間內獨立播放的一條資訊，顯示時屏上可以分多個區域，每個區域的顯示內容可以被單獨指定。
最大節目數量是100個，對應的有效節目號為1～100。
發送節目資訊時，新資訊覆蓋原有的相同節目號的資訊。
設置節目範本：CC=0x81:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x81
	1
	說明本資料包是設置節目範本

	顏色灰度
	
	1
	Bit0: 紅色標記
Bit1: 綠色標記
Bit2: 藍色標記
Bit3: 保留
Bit4～6: 灰度級別
0: 2級灰度，7: 256級灰度
Bit7: 保留

	屏寬
	
	2
	高位元組在前。

	屏高
	
	2
	高位元組在前。

	窗口數量
	
	1
	播放窗口數量。最多支援10個播放視窗

	選項
	
	1
	Bit0: 強制進入節目範本方式運行
Bit1: 範本保存位置。0用戶盤，1系統磁片。
若範本保存到系統磁片，則使用者盤原有的範本被清除；若範本保存到使用者盤，則系統磁片原有的範本被清除。
Bit2~7: 保留

	缺省參數
	停留時間/滾動重複次數
	2
	停留時間或滾動重複次數。高位元組在前。顯示特效為“滾動”方式時表示滾動重複次數(0滾動1次，1滾動2次，…)，其它顯示特效時是特效展示完之後的停留時間，單位是秒。

	
	速度
	1
	速度。該值越小，移動越快

	
	文字大小
	1
	Bit 0~3:文字大小。參見”文字大小編碼”
Bit 4~6:文字類型，參見文字類型編碼

	
	文字顏色
	1
	文字顏色。參見單字節”文字顏色編碼”

	
	顯示特效
	1
	顯示特效。參見”顯示特效編碼”

	
	圖片方式
	1
	圖片方式。參見”圖片方式編碼”

	
	時鐘格式
	1
	時鐘顯示格式。參見”時鐘格式和顯示內容”中的”時鐘格式”

	
	時鐘內容
	1
	時鐘顯示內容。參見”時鐘格式和顯示內容”中的”時鐘顯示內容”

	
	文字對齊
	1
	文本的對齊方式、行間距
Bit0~1: 水準對齊。0左，1中，2右
Bit2~3: 垂直對齊。0上，1中，2下
Bit4~7: 行間距0~15點

	
	保留
	6
	保留備用，填0

	窗口參數
	
	變長
	每個視窗16位元組的參數。
數據總長度是：窗口數量*16。
詳見”附錄1：視窗位置及屬性”


進入或退出節目範本方式：CC=0x82:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x82
	1
	說明本資料包是進入或退出節目範本方式

	進入或退出
	1 / 0
	1
	Bit0: 模式動作。
1: 進入節目範本方式
0: 退出節目範本方式
Bit1~2: 保留
Bit4: 模式保存。1保存，0不保存。
Bit5~7: 保留


返回資料包中的“返回值”非零時的含義：0x01節目範本無效，不能進入節目範本方式。
查詢節目範本方式狀態參數：CC=0x83:
發送資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x83
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式狀態參數

	選項
	0x00
	1
	Bit0: 是否查詢範本狀態
Bit1: 返回範本定義的顏色灰度、的屏大小資訊
Bit2~7: 保留


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x83
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式相關參數

	選項
	
	1
	同發送值

	範本方式
	
	1
	0: 非節目範本方式
1: 節目範本方式

	範本狀態
	
	1
	Bit0~1: 範本可用性
0: 範本不可用
1: 範本可用
其它: 保留
Bit2~7: 保留

	顏色灰度
	
	1
	顏色及灰度。同“設置節目範本”的定義

	屏寬度
	
	2
	高位元組在前

	屏高度
	
	2
	高位元組在前

	窗口數
	
	1
	播放窗口數量。最多支援10個播放視窗


刪除節目：CC=0x84:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x84
	1
	說明本資料包是刪除節目

	選項
	
	1
	Bit0: 刪除的節目範圍
0：刪除全部
1：刪除指定節目
其它: 保留

	節目數量
	
	1
	刪除全部節目不需要此資料項目

	節目列表
	
	變長
	長度位元組數等於節目數量。
每個節目號用1位元組表示，節目號從1開始


返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01節目範本無效
0x80當前不是節目範本方式
發送文本到指定節目的指定視窗：CC=0x85:
發送資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x85
	1
	說明本資料包是發送文本

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	有效值1～100

	窗口號
	
	1
	有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	屬性
	
	1
	Bit0~3: 文本類型
0：普通文本
1：格式文本
Bit4: 顯示格式。0缺省格式,1指定格式
Bit5: 是否立即播放。（1立即播放）
Bit6~7: 保留

	顯示格式
(注意：當”屬性”的顯示格式為0時不需要此項資料)
	停留時間/滾動重複次數
	2
	停留時間/滾動重複次數。高位元組在前。顯示特效為“滾動”方式時表示滾動重複次數(0滾動1次，1滾動2次，…)，其它顯示特效時是特效展示完之後的停留時間，單位是秒。

	
	速度
	1
	速度。該值越小，速度越快

	
	文字大小
	1
	Bit 0~3:文字大小。參見”文字大小編碼”
Bit 4~6:文字類型，參見文字類型編碼

	
	文字顏色
	1
	文字顏色。參見單字節”文字顏色編碼”

	
	顯示特效
	1
	顯示特效。參見”顯示特效編碼”

	
	對齊
	1
	文本的對齊方式、行間距
Bit0~1: 水準對齊。0左，1中，2右
Bit2~3: 垂直對齊。0上，1中，2下
Bit4~7: 行間距0~15點

	
	保留
	1
	保留備用，填0

	文字資料
	
	變長
	文字資料根據文本類型不同而不同，文本類型見“屬性”的定義。
普通文本：
文字串內容，以0x00結束。
格式文本：
第一位元組是0x01,後面跟隨的是Rich3文本，詳細說明見格式化文字數據部分。


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x83
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式相關參數

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	同發送值。有效值1～100。

	窗口號
	
	1
	同發送值。有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	丟包數
	
	1
	尚未接收到的包的數量。發送第一包時的丟包數量是總包數減去1。

	丟包的包號
	
	變長
	丟包的包號。總是按照從小到大排列；第一包的包號是0。每個包號一個位元組。


*必須要先發送第一個資料包。最好能確認第一個資料包發送成功，然後再發送後續的資料包。
*返回資料包中的“返回值”非零時的含義：

0x01 節目範本無效
0x11 節目號超出範圍
0x12 視窗號超出範圍
0x80 當前不是節目範本方式
發送圖片到指定節目的指定視窗：CC=0x86:
發送資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x86
	1
	說明本資料包是發送圖片

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	有效值1～100

	窗口號
	
	1
	有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	圖片類型
	
	1
	Bit0~3: 圖片類型
1：GIF影像檔的實際資料，裡面包含圖像的寬度、高度等資訊；
2：在控制卡上預存的GIF影像檔的檔案名。
4：簡單圖片資料，格式見”簡單圖片資料格式”
Bit4: 顯示格式。0缺省格式,1指定格式
Bit5: 是否立即播放。（1立即播放）
Bit6~7: 保留

	顯示格式
(注意：當”屬性”的顯示格式為0時不需要此項資料)
	停留時間/滾動重複次數
	2
	停留時間/滾動重複次數。高位元組在前。顯示特效為“滾動”方式時表示滾動重複次數(0滾動1次，1滾動2次，…)，其它顯示特效時是特效展示完之後的停留時間，單位是秒。

	
	速度
	1
	速度, 該值越小，移動越快

	
	顯示特效
	1
	顯示特效,參見”顯示特效編碼”

	
	圖片方式
	1
	圖片方式(縮放、拉伸等)，參加”圖片方式編碼”

	
	保留
	3
	保留備用，填0

	圖片資料
	
	變長
	圖片內容


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x83
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式相關參數

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	同發送值。有效值1～100。

	窗口號
	
	1
	同發送值。有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	丟包數
	
	1
	尚未接收到的包的數量。發送第一包時的丟包數量是總包數減去1。

	丟包的包號
	
	變長
	丟包的包號。總是按照從小到大排列；第一包的包號是0。每個包號一個位元組。


*必須要先發送第一個資料包。最好能確認第一個資料包發送成功，然後再發送後續的資料包。
*返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01 節目範本無效
0x11 節目號超出範圍
0x12 視窗號超出範圍
0x80 當前不是節目範本方式
在指定節目的指定視窗顯示時鐘/溫度：CC=0x87:
發送資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x87
	1
	說明本資料包是顯示時鐘/溫度

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	有效值1～100

	窗口號
	
	1
	有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	類型
	
	1
	Bit0~3: 類型。2時鐘；3溫度，其它保留。
Bit4: 顯示格式。0缺省格式,1指定格式
Bit5~7: 保留備用。填0

	格式
	
	變長
	屬性資料含義根據類型不同而不同
類型=2：同附錄1的“時鐘日曆”屬性
類型=3：同附錄1的“溫度、濕度”屬性


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x83
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式相關參數

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	同發送值。有效值1～100。

	窗口號
	
	1
	同發送值。有效值1～10，超出節目範本定義時無效

	丟包數
	
	1
	尚未接收到的包的數量。發送第一包時的丟包數量是總包數減去1。

	丟包的包號
	
	變長
	丟包的包號。總是按照從小到大排列；第一包的包號是0。每個包號一個位元組。


發送獨立節目：CC=0x88:
發送資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x88
	1
	說明本資料包是獨立節目。
獨立節目是獨立於節目範本的節目，可獨立劃分區域。

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	有效值1～100

	控制屬性
	
	1
	Bit0~4: 保留。填0
Bit5: 是否立即播放。（1立即播放）
Bit6~7: 保留。填0

	保留
	
	3
	保留備用。填0

	窗口數量
	
	1
	有效值1～10

	視窗資訊表
	
	22*窗口數量
	每個視窗的資訊表22位元組，前16字為視窗位置及屬性（參見附錄1）,17~19位元組為視窗資料偏移，20~22位元組為視窗資料長度。高位元組在前。無數據則偏移和長度均為0.

	視窗資料
	
	變長
	視窗要播放的資料，如“文本”、“圖片”等。
第1位元組：資料類型(1文本；4圖片)
第2位元組：資料格式（同發文本或發圖片的定義）
第3位元組起：文本或圖片資料。


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x88
	1
	說明本資料包是發送獨立節目的返回包

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	節目號
	
	1
	同發送值。有效值1～100。

	保留
	
	1
	保留備用

	丟包數
	
	1
	尚未接收到的包的數量。發送第一包時的丟包數量是總包數減去1。

	丟包的包號
	
	變長
	丟包的包號。總是按照從小到大排列；第一包的包號是0。每個包號一個位元組。


*必須要先發送第一個資料包。最好能確認第一個資料包發送成功，然後再發送後續的資料包。
*返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01 節目範本無效
0x11 節目號超出範圍
0x12 視窗號超出範圍
0x13 定義的視窗在節目範本定義的屏大小之外
0x80 當前不是節目範本方式
查詢節目資訊：CC=0x89:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x89
	1
	說明本資料包是查詢節目資訊的資料

	資訊標識
	
	1
	指定要查詢哪一項節目資訊
0：保留
1：查詢有效節目數量及節目號
2：查詢指定節目資訊
其它：保留

	參數
	
	5
	參數含義根據資訊項不同而不同。


參數以及對應的返回項說明
· 查詢“有效節目數量及節目號”
參數
	位元組1～5
	保留，填0


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x89
	1
	說明本資料包是查詢節目資訊的返回包

	資訊標識
	
	1
	同發送值。

	參數
	
	5
	同發送值。

	有效節目數
	
	1
	有效節目的數量

	有效節目號
	
	變長
	每一個位元組標識一個有效的節目號。有效值1～100。


*返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01 控制卡沒有運行在節目範本方式
0x10 不認識的資訊標識
· 查詢指定節目資訊
參數
	位元組1
	節目號

	位元組2～5
	保留，填0


返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x89
	1
	說明本資料包是查詢節目資訊的返回包

	資訊標識
	
	1
	同發送值。

	參數
	
	5
	同發送值。

	信息數
	
	1
	現在僅返回1項資訊

	節目號
	
	1
	節目號

	用戶附加碼
	
	4
	使用者發送節目資訊時指定的使用者附加碼


*返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01 控制卡沒有運行在節目範本方式
0x10 不認識的資訊標識
0x11 無效的節目
0x12 不能取得需要的資訊
設置節目屬性：CC=0x8a:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8a
	1
	說明本資料包是設置節目屬性的資料

	選項
	
	1
	Bit0: 設置節目屬性的範圍
0：全部節目
1：指定節目
其它: 保留

	節目數量
	
	0/1
	設置全部節目屬性時不需要此資料項目

	節目列表
	
	變長
	設置全部節目屬性時不需要此資料項目
長度位元組數等於節目數量。
每個節目號用1位元組表示，節目號從1開始

	屬性標識1
	
	1
	按位元標識要設置節目的哪些屬性，標識為0則該項資料不存在。
Bit0: 節目級別。節目的重要級別
Bit1: 迴圈次數。節目每次播放時迴圈的次數
Bit2: 有效時長。從當前時間開始多長時間內有效播放
Bit3: 有效期限
Bit4~7: 保留

	屬性標識2
	
	1
	Bit0~4: 有效時段。>0時為有效時段數.<=4
Bit5~7: 保留

	屬性:節目級別
	
	1
	1～3級。優先播放級別高的節目

	屬性:迴圈次數
	
	2
	高位元組在前。
0:不播放該節目，用於臨時遮罩節目
1～255:該節目每次播放時迴圈的次數

	屬性:有效時長
	
	2
	高位元組在前。單位為分鐘
0: 不限定播放時間
>0: 指定播放時間。單位是分鐘。

	屬性:有效期限
	
	12
	有效期開始的“年月日時分秒”、 有效期結束的“年月日時分秒”
年月日時分秒各用一個位元組表示

	屬性:有效時段
	
	6*時段數
	時段開始的“時分秒”和結束的“時分秒”
時分秒各用一個位元組表示


返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01節目範本無效
0x80當前不是節目範本方式
設置播放計畫：CC=0x8b:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8b
	1
	說明本資料包是設置播放計畫的資料

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	計畫項編號
	
	1
	有效值1~100。總共支持100個計畫項，同一個項的新資料覆蓋舊資料。

	格式及級別
	
	1
	Bit0~3: 表示資料格式，填0x01
Bit4~7: 表示優先順序別。優先順序別數值越大，則越優先播放，0為最低優先順序。

	星期
	
	1
	Bit0~6: 7個位分別標識星期日到星期六

	開始日期
	
	3
	3個位元組分別表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示範圍是2000~2099

	結束日期
	
	3
	3個位元組分別表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示範圍是2000~2099

	開始時間
	
	3
	3個位元組分別表示“時”“分”“秒”

	結束時間
	
	3
	3個位元組分別表示“時”“分”“秒”

	節目編號數量
	
	1
	有效值1～100

	節目編號
	
	變長
	每個位元組表示1個編號。編號從小到大排列，不重複。


總共支持100個計畫項，同一個項的新資料覆蓋舊資料。
返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8b
	1
	說明本資料包是設置播放計畫的資料

	用戶附加碼
	
	4
	同發送資料

	計畫項編號
	
	1
	同發送資料


返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01節目範本無效
0x80當前不是節目範本方式
刪除播放計畫：CC=0x8c:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8c
	1
	說明本資料包是刪除播放計畫的資料

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	計畫項數量
	
	1
	要刪除的計畫項的數量。0表示刪除全部

	計畫項編號
	
	變長
	編號有效值1~100。每個位元組表示1個編號。
刪除全部項時，本項資料長度為1位元組，值是0xff，作為刪除的確認標記。


總共支持100個計畫項。
刪除全部項時，計畫項數量填0，計畫項編號長度為1位元組，值是0xff,作為刪除的確認標記。
返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8c
	1
	說明本資料包是刪除播放計畫的資料

	用戶附加碼
	
	4
	同發送資料

	計畫項數量
	
	1
	同發送資料


返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01節目範本無效
0x11 要刪除的計畫項數量為0
0x80當前不是節目範本方式
查詢播放計畫：CC=0x8d:
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8d
	1
	說明本資料包是查詢播放計畫的資料

	用戶附加碼
	
	4
	用戶給出的附加碼。高位元組在前

	查詢類型
	
	1
	0: 查詢有效的計畫項編號
1: 查詢指定編號的計畫項內容
其它: 保留

	計畫項編號
	
	1
	編號有效值1~100。
當查詢類型為0時，本項資料填0。


總共支持100個計畫項。
返回資料
	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	CC
	0x8d
	1
	說明本資料包是查詢節目範本方式相關參數

	用戶附加碼
	
	4
	同發送資料

	查詢類型
	
	1
	同發送值

	數量/編號
	
	1
	查詢類型為0，該值是有效計畫項數量
查詢類型為1，該值是計畫項編號

	標號表/計畫項內容
	
	變長
	查詢類型為0，是有效計畫項的編號表
查詢類型為1，是計畫項內容，資料格式同“設置播放計畫”的資料格式


要區分查詢類型來處理返回資料
返回資料包中的“返回值”非零時的含義：
0x01節目範本無效
0x11 不支援的查詢類型
0x12 指定的計畫項編號超出有效範圍
0x80當前不是節目範本方式
附錄1：視窗位置及屬性
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	0x00
	x
	y
	cx
	cy
	視窗屬性


說明：
	
數據名稱
	資料大小(位元組)
	說明

	x
	2
	窗口起點X。高位元組在前

	y
	2
	窗口起點Y。高位元組在前

	cx
	2
	窗口寬度。高位元組在前

	cy
	2
	窗口高度。高位元組在前

	視窗屬性
	8
	視窗缺省類型以及參數


視窗屬性統一用8位元組表示：
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	類型
	參數


窗口類型的定義：
	類型值
	類型說明

	0
	空白（不顯示任何內容）

	1
	文本

	2
	時鐘日曆

	3
	溫度、濕度

	4
	圖片、圖片引用

	其它
	保留


參數根據類型不同而不同。以下是各種類型的參數，所有“保留”的位置填寫資料0x00。
空白類型
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	0
	保留


文本類型
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	1
	方式
	文字大小
	文字顏色
	速度
	停留時間/滾動重複
	對齊


	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	方式
	1
	1
	見”1.7”節的說明

	文字大小
	
	1
	Bit0~2: 文字大小。參見”文字大小編碼”
Bit4~6：文字類型，參見文字類型編碼

	文字顏色
	
	1
	Bit0~2: 文字顏色參見單字節”文字顏色編碼”

	速度
	0～9
	1
	數值越小，速度越快。立即顯示時此值無效。

	停留時間/滾動重複
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。
顯示特效為“滾動”方式時表示滾動重複次數(0滾動1次，1滾動2次，…)，其它顯示特效時是特效展示完之後的停留時間，單位是秒。

	對齊
	
	1
	文本的對齊方式、行間距
Bit0~1: 水準對齊。0左，1中，2右
Bit2~3: 垂直對齊。0上，1中，2下
Bit4~7: 行間距0~15點


時鐘日曆類型
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	2
	文字大小
	文字顏色
	停留時間
	曆法
	格式
	內容


	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	文字大小
	
	1
	Bit0~2: 文字大小。參見”文字大小編碼”
Bit4~6：文字類型，參見文字類型編碼

	文字顏色
	
	1
	Bit0~2: 文字顏色參見單字節”文字顏色編碼”

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。單位是秒。

	曆法
	
	1
	0: 西曆時間日期

	格式
	
	1
	參見“時鐘格式和顯示內容”

	內容
	
	1
	參見“時鐘格式和顯示內容”


溫度、濕度類型
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	3
	文字大小
	文字顏色
	停留時間
	格式
	保留


	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	文字大小
	
	1
	Bit0~2: 文字大小。參見”文字大小編碼”
Bit4~6：文字類型，參見文字類型編碼

	文字顏色
	
	
	Bit0~2: 文字顏色參見單字節”文字顏色編碼”

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。單位是秒。

	格式
	
	1
	0: 攝氏度
1: 華氏度
2: 濕度


圖片、圖片引用
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0x00
	4
	方式
	速度
	停留時間
	保留


	資料項目
	數值
	長度(位元組)
	意義描述

	方式
	
	1
	見”1.7”節的說明

	速度
	0～9
	1
	數值越小，速度越快。立即顯示時此值無效。

	停留時間
	0x0000~0xffff
	2
	高位元組在前。
顯示特效為“滾動”方式時表示滾動重複次數(0滾動1次，1滾動2次，…)，其它顯示特效時是特效展示完之後的停留時間，單位是秒。


